##### **PODLASKI KURATOR OŚWIATY**

#####  ul. Rynek Kościuszki 9

 15-950 Białystok

#####  tel. 085 748 48 48

Białystok 2015-03- 10

WO.272.4.2015

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na p*rzystosowaniu poddasza gospodarczego do potrzeb przechowywania dokumentów archiwalnych w budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku.***

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które udziela następujących odpowiedzi.

**Pytanie 1:** „ Czy przewidziany jest maksymalny okres udzielonych gwarancji na wykonane roboty, który będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert?”.

**Odpowiedź:**

Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty określa Rozdział XV SIWZ.

**Pytanie** **2: „**Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że istniejące pokrycie dachu z blachy płaskiej posiada niezliczone ilości dziur, przebić i prześwitów narażających na zamakanie warstwy dociepleniowej i wykończeniowe z płyt GK. Jaki sposób naprawy dachu jest oczekiwany przez Zamawiającego, oszczędnościowy poprzez zastosowanie uszczelniaczy czy wymianę uszkodzonych arkuszy blach. Przyjęte rozwiązanie ma zasadniczy wpływ na wycenę tej pozycji kosztorysowej”.

**Odpowiedź:**

Naprawa istniejącego dachu przez zastosowanie uszczelniaczy.

**Pytanie** **3: „** Poz.5 przedmiaru, proszę skorygowanie błędnego obmiaru”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadził korektę w poz. 5 przedmiaru robót budowlanych. I tak w pozycji 5 w kolumnie ilość jest 10,6 m2 a powinno być 238,9 m2.

**Pytanie** **4: „**Proszę o określenie rozstawu i przekroju legarów pod płyty OSB”.

**Odpowiedź:**

Wg stanu istniejącego - należy określić w trakcie wizji lokalnej.

**Pytanie** **5**: „Proszę o podanie podstawowych parametrów wykładziny PCV, rodzaju wykończenia podłogi, tj. wywinięcie wykładziny, listwy PCV lub drewniane”.

**Odpowiedź:**

Wykładzina rulonowa. Grubość nie mniej niż 2 mm. Wywinięcie wykładziny PCV.

**Pytanie** **6: „**Jaki rodzaj płyt gipsowo-kartonowych należy przewidzieć w wycenie, zwykłe GK,GKI czy GKF”.

**Odpowiedź:**

Zwykłe GK.

**Pytanie** **7: „**Czy przewiduje się szczególne wymagania dot. zastosowanych farb emulsyjnych”.

**Odpowiedź:**

Kolor do ustalenia przed malowaniem z wyjątkiem koloru białego.

PODLASKI KURATOR OŚWIATY

 /-/

 mgr Jerzy Kiszkiel